**ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ**

**ДЛЯ ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ**

Перед допуском к работам на высоте помимо [перечня](#P29) работ, выполняемых по наряду-допуску, необходимо оформить комплект документов ([п. 46](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00C1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее - Правил по охране труда при работе на высоте), в частности:

* [план](#P195) мероприятий по эвакуации и спасению работников;
* [план](#P199) производства работ на высоте;
* [наряд-допуск](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F9091F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) на производство работ на высоте в случаях, предусмотренных [п. 7](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте;
* [журнал](#P212) учета работ по наряду-допуску, где фиксируется выдача нарядов-допусков.

Организует составление указанной документации работник, назначенный вами ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте ([пп. "а" п. 46](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00C1862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Обратите внимание: вести документооборот в области охраны труда можно и в электронном виде. В этом случае необходимо использовать электронную подпись или другой способ, позволяющий идентифицировать личность работника по законодательству РФ ([п. 9](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как оформить назначение ответственного**

**за организацию и безопасное проведение работ на высоте**

Ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте назначьте из числа руководителей и специалистов, у которых есть 3 группа по безопасности работ на высоте ([пп. "а" п. 15](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10F1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [пп. "б" п. 35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Поскольку порядок назначения не урегулирован, рекомендуем вам издать приказ. Чтобы возложить такие обязанности непосредственно на работника, укажите их в трудовом договоре, взяв за основу все обязанности, перечисленные в [п. 46](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00C1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

**Как оформить план мероприятий по эвакуации и спасению работников**

План мероприятий по эвакуации и спасению работников составьте в свободной форме, поскольку нормативно форма такого документа не установлена.

При разработке плана руководствуйтесь [п. 44](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00E1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

**Как оформить план производства работ на высоте**

Оформите план производства работ на высоте с учетом требований, которые содержатся в [п. п. 36](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1C62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) - [42](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00E1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

Укажите, в частности, первоочередное устройство постоянных и временных ограждающих конструкций, пути и средства подъема работников к рабочим местам, средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также другие сведения.

Утвердить ППР должен ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте ([пп. "а" п. 46](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00C1862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как выдать наряд-допуск на выполнение работ на высоте**

Выдавайте наряд-допуск, если выполняются [работы повышенной опасности](#P29). Исключением являются случаи, указанные в [абз. 1 п. 8](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [п. 49](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

Рекомендуемый образец [наряда-допуска](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F9091F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) приведен в Приложении N 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте.

В наряде-допуске, в частности, отразите место производства работ на высоте, их содержание, время начала и окончания работ, ответственных лиц при выполнении работ, состав бригады ([п. 50](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте). Подробно укажите комплекс мероприятий, так как впоследствии их нельзя будет изменить ([п. 64](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Срок действия наряда-допуска - не более 15 календарных дней, его можно продлить один раз на такой же срок ([п. 65](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Храните наряд-допуск в течение 30 суток после завершения работ, а затем уничтожайте. Исключением является несчастный случай на производстве. Тогда храните документ вместе с материалами расследования несчастного случая ([п. 66](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Вы можете предусмотреть использование электронной подписи при согласовании и утверждении нарядов-допусков локальным актом ([п. 67](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как фиксировать выдачу нарядов-допусков работникам,**

**выполняющим работы на высоте**

Выдачу и возвращение нарядов-допусков фиксируйте в журнале учета работ по наряду-допуску ([пп. "е"](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0021262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), ["и" п. 54](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30B1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [п. 67](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Его рекомендуемый [образец](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F80D1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) приведен в Приложении N 5 к Правилам по охране труда при работе на высоте.

Журнал можно вести в электронном виде ([п. 67](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).