**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ,**

**подлежащих осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового**

**законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права**

(в соответствии с Приказом Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных листов

(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»)

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Неприменимо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | При невозможности исключения работ на высоте работодатель обеспечил реализацию мер системы управления охраной труда (далее - СУОТ) по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей, а именно: применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах? | [Подпункт "а" пункта 6](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520F2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, регистрационный N 61477) (далее - Правила N 782н) |  |  |  |
| 1.1 | При невозможности исключения работ на высоте работодатель обеспечил реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей, а именно: применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов? | [Подпункт "б" пункта 6](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520F2D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 2 | Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ? | [Пункт 7](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520E2549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 3 | Меры безопасности при проведении работ на высоте, которые проводятся без оформления наряда-допуска, изложены в технологических картах, инструкциях по охране труда или производственных инструкциях с учетом требований [Правил N 782н](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520C2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED)? | [Абзац 2 пункта 8](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520E2749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 4 | Установленные работодателем дополнительные требования безопасности не противоречат [Правилам N 782н](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520C2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED)? | [Подпункт "а" пункта 10](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520E2049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 5 | Требования охраны труда содержатся в соответствующих инструкциях по охране труда, доведены до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа? | [Подпункт "а" пункта 10](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520E2049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 6 | Работодателем исполняются требования к работникам при работе на высоте? | [Пункты 12](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609520E2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [34](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609530C2749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 7 | Работодателем исполняются требования охраны труда по обеспечению безопасности работ на высоте? | [Пункты 35](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609530C2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [47](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609530A2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 8 | Работодателем исполняются требования охраны труда при организации работ на высоте с оформлением наряда-допуска? | [Пункты 48](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060953052749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [58](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609500F2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [61](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060950092D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [64](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609500A2749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [65](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609500A2649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [74](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060950042449B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 9 | Работодателем исполняются требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам? | [Пункты 75](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060950042649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [115](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060951042D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 10 | Работодателем исполняются требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте? | [Пункты 117](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560D2449B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [119](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560D2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [123](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560C2349B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [125](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560C2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [126](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560F2549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [127](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560F2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [142](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560B2049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 11 | Работодателем исполняются требования охраны труда по охране труда при применении систем канатного доступа? | [Пункты 143](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609560B2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [154](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060956052049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 12 | Работодателем исполняются требования охраны труда работников при перемещении по конструкциям и высотным объектам? | [Пункты 155](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060956052D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [158](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060956042149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 13 | Работодателем исполняются требования охраны труда при применении анкерных устройств, содержащих жесткие или гибкие анкерные линии? | [Пункты 159](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060956042D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [168](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609570D2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 14 | Работодателем исполняются требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов? | [Пункты 169](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609570C2649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [182](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060957092449B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 15 | Работодателем исполняются требования охраны труда при применении когтей и лазов монтерских? | [Пункты 183](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060957092649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [190](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060957082649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 16 | Работодателем исполняются требования охраны труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте? | [Пункты 191](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060957082049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [193](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060957082D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 17 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации? | [Пункты 194](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609570B2549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [230](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609540C2C49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [232](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609540F2449B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [242](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609540E2649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 18 | Работодателем исполняются требования охраны труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций? | [Пункты 243](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609540E2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [244](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954092649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 19 | Работодателем исполняются требования охраны труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций? | [Пункты 246](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954092D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [248](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954082549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 20 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий? | [Пункты 250](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609540B2349B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [260](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954052049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 21 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении работ на дымовых трубах? | [Пункты 262](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954042749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [267](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060954042249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 22 | Работодателем исполняются требования охраны труда при производстве бетонных работ? | [Пункты 269](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550D2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [273](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550C2049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 23 | Работодателем исполняются требования охраны труда при выполнении каменных работ? | [Пункты 274](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550C2249B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [281](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550F2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 24 | Работодателем исполняются требования охраны труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий? | [Пункты 283](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550E2649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [290](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060955082149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 25 | Работодателем исполняются требования охраны труда при отделочных работах на высоте? | [Пункты 292](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550B2549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [295](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550B2649B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 26 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях? | [Пункты 296](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550B2049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED), [297](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550B2D49B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 27 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе над водой? | [Пункты 298](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB070609550A2149B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [300](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB07060955052049B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |
| 28 | Работодателем исполняются требования охраны труда при работе на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах? | [Пункты 303](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB0706095A0D2549B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) - [305](consultantplus://offline/ref=657DB6996727C7836D2293470C987A469F65A3B5758D4CBCCECCD4496F58847E1554AB0706095A0D2749B44E2C0E1F402A1E18CE39D9C0B4uF2ED) Правил N 782н |  |  |  |