**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

Требования по обеспечению безопасности работ на высоте содержатся в [Правилах](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) по охране труда при работе на высоте, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее - Правил по охране труда при работе на высоте) и касаются как общего порядка организации и проведения работ, так и выполнения отдельных видов работ, применения определенных видов оборудования (средств защиты работников). До начала работ обязательно проведите следующие организационные мероприятия, в частности ([пп. "б" п. 35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* распределите обязанности в сфере охраны труда между должностными лицами;
* назначьте лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, разработку и выполнение плана производства работ на высоте (ППР), составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации; лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки; лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков; лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

До начала выполнения работы также требуется ([пп. "а" п. 35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* разработать и выполнить план производства работ на высоте или разработать и утвердить технологические карты;
* оградить место производства работ. Это одно из основных требований по охране труда, предъявляемых к производственным помещениям и производственным площадкам ([п. п. 75](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F3021862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) - [77](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F20B1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) указанных Правил);
* вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки);
* использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Проведение соответствующих мероприятий должно быть предусмотрено вашим положением о СУОТ ([п. 35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как выдать специальные системы обеспечения безопасности**

**работникам перед началом работ на высоте**

[Системы обеспечения безопасности](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A33F10C1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) работ на высоте относятся к СИЗ ([п. 119](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50B1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте). Они предназначены ([п. 118](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50B1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) названных Правил):

* для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);
* безопасной остановки падения (страховочные системы) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;
* спасения и эвакуации (системы спасения и эвакуации).

Специальные требования к системам безопасности работ на высоте предусмотрены в [разд. VI](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F2021262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте. В частности, системы обеспечения безопасности должны соответствовать условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы, учитывать состояние здоровья работника, соответствовать его росту и размерам ([п. 117](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50B1A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Вы должны определить порядок выдачи и сдачи СИЗ, входящих в системы обеспечения безопасности работ на высоте, в локальных документах СУОТ, организовать контроль за их выдачей, а также учет их выдачи и сдачи ([п. 122](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50A1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Определяя порядок выдачи и сдачи СИЗ, учитывайте в том числе [Правила](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D205E0F92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1C62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденные Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н (далее – Правил обеспечения СИЗ)

В частности, ими предусмотрена фиксация выдачи и возврата СИЗ, выдачи дерматологических СИЗ, смывающих средств в [личной карточке](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D205E0F92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) учета выдачи СИЗ.

Получивший СИЗ и выдавший их должны расписаться в соответствующих графах личной карточки ([п. 25](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D205E0F92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) названных Правил обеспечения СИЗ).

БЕЗ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ С НЕИСПРАВНЫМИ СИЗ ДОПУСКАТЬ РАБОТНИКОВ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ НЕЛЬЗЯ!!! ([п. 142](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50D1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Какие дополнительные требования нужно учитывать при выполнении определенных видов работ на высоте и применении отдельных средств защиты**

Учитывайте дополнительные требования к определенным видам работ на высоте, а также к применяемым системам защиты, которые указаны в [разд. IV](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [VII](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50D1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) - [XXIV](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F6031362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

Например, такие требования установлены для работ:

* с использованием систем канатного доступа;
* перемещением по конструкциям и высотным объектам;
* применением лестниц, площадок, трапов;
* применением когтей и лазов монтерских.

При работах с использованием систем канатного доступа, в частности, обязательно применяется специальная страховочная система ([абз. 3 п. 143](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50D1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях по охране труда, утверждаемых работодателем ([п. 191](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F40E1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).