**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

Требования по обеспечению безопасности работ на высоте содержатся в Правилах по охране труда при работе на высоте, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее - Правил по охране труда при работе на высоте) и касаются как общего порядка организации и проведения работ, так и выполнения отдельных видов работ, применения определенных видов оборудования (средств защиты работников). До начала работ обязательно проведите следующие организационные мероприятия, в частности (пп. "б" п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте):

* распределите обязанности в сфере охраны труда между должностными лицами;
* назначьте лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, разработку и выполнение плана производства работ на высоте (ППР), составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации; лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки; лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков; лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

До начала выполнения работы также требуется (пп. "а" п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте):

* разработать и выполнить план производства работ на высоте или разработать и утвердить технологические карты;
* оградить место производства работ. Это одно из основных требований по охране труда, предъявляемых к производственным помещениям и производственным площадкам (п. п. 75 - 77 указанных Правил);
* вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки);
* использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Проведение соответствующих мероприятий должно быть предусмотрено вашим положением о СУОТ (п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как выдать специальные системы обеспечения безопасности**

**работникам перед началом работ на высоте**

Системы обеспечения безопасности работ на высоте относятся к СИЗ (п. 119 Правил по охране труда при работе на высоте). Они предназначены (п. 118 названных Правил):

* для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);
* безопасной остановки падения (страховочные системы) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;
* спасения и эвакуации (системы спасения и эвакуации).

Специальные требования к системам безопасности работ на высоте предусмотрены в разд. VI Правил по охране труда при работе на высоте. В частности, системы обеспечения безопасности должны соответствовать условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы, учитывать состояние здоровья работника, соответствовать его росту и размерам (п. 117 Правил по охране труда при работе на высоте).

Вы должны определить порядок выдачи и сдачи СИЗ, входящих в системы обеспечения безопасности работ на высоте, в локальных документах СУОТ, организовать контроль за их выдачей, а также учет их выдачи и сдачи (п. 122 Правил по охране труда при работе на высоте).

Определяя порядок выдачи и сдачи СИЗ, учитывайте в том числе Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденные Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н (далее – Правил обеспечения СИЗ)

В частности, ими предусмотрена фиксация выдачи и возврата СИЗ, выдачи дерматологических СИЗ, смывающих средств в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Получивший СИЗ и выдавший их должны расписаться в соответствующих графах личной карточки (п. 25 названных Правил обеспечения СИЗ).

БЕЗ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ С НЕИСПРАВНЫМИ СИЗ ДОПУСКАТЬ РАБОТНИКОВ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ НЕЛЬЗЯ!!! (п. 142 Правил по охране труда при работе на высоте).

**Какие дополнительные требования нужно учитывать при выполнении определенных видов работ на высоте и применении отдельных средств защиты**

Учитывайте дополнительные требования к определенным видам работ на высоте, а также к применяемым системам защиты, которые указаны в разд. IV, VII - XXIV Правил по охране труда при работе на высоте.

Например, такие требования установлены для работ:

* с использованием систем канатного доступа;
* перемещением по конструкциям и высотным объектам;
* применением лестниц, площадок, трапов;
* применением когтей и лазов монтерских.

При работах с использованием систем канатного доступа, в частности, обязательно применяется специальная страховочная система (абз. 3 п. 143 Правил по охране труда при работе на высоте).

Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях по охране труда, утверждаемых работодателем (п. 191 Правил по охране труда при работе на высоте).