**[ВИДЫ РАБОТ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ](consultantplus://offline/ref=B0EE210D39774569C80AB7BEF5B4CE06074CD09006F34AF0B22115DEAF41C855D247324F2C5B724E5FB5551C9C46928649A4A9336D0E6F2CrBLBH)**

Конкретный перечень работ на высоте нормативно не установлен. К числу основных признаков таких работ отнесен возможный риск падения работника с высоты ([п. 3](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* 1,8 м и более (в том числе при подъеме на высоту более 5 м (спуске с нее) по лестнице с углом наклона более 75° или при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также при высоте защитного ограждения площадок менее 1,1 м);
* менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Таким признакам отвечают, например, работы по ремонту кровли и дымовых труб, очистке стекол на высотных зданиях, отделке фасадов зданий (штукатурные, малярные работы), работы в колодцах, бункерах и т.д.

Для обеспечения безопасности работников постарайтесь **исключить по возможности выполнение подобных работ** ([п. 5](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1091E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее - Правил).

Если выполнение этих работ необходимо, вам нужно:

* провести оценку [профессиональных рисков](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E265F0E96899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4D32F9004F38291B1C611762CD58EA7AA48CM2aBH), связанных с возможным падением работников с высоты при выполнении конкретного вида работы на высоте ([абз. 1 п. 4](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1091862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил);
* разработать и реализовать меры по снижению уровней указанных профессиональных рисков ([п. 6](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1091D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) названных Правил);
* отразить работы на высоте в локальных документах СУОТ с учетом уровня профессиональных рисков при их выполнении ([абз. 2 п. 4](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1091F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил).

В частности, вам необходимо утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска ([п. 48](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил).

**Как составить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска**

Форма такого перечня не утверждена, поэтому он составляется в свободном виде.

Включите в него все работы на высоте из числа выполняемых ([п. 7](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил):

* с высоким риском падения работника с высоты;
* на высоте 5 м и более без применения средств подмащивания;
* на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.

Это могут быть, например, такие работы, как сборка и разборка лесов, работы с использованием систем канатного доступа, работы на высоте в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия ([п. п. 106](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F20D1C62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [144](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F50C1A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [301](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F6031262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [303](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F90B1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил).

Если вы приняли меры безопасности, обеспечивающие допустимый минимальный риск падения работника (например, применили средства подмащивания, установили на площадках защитные ограждения высотой 1,1 м и более), то вносить данные работы в перечень не требуется ([п. п. 8](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [48](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил).

Утвердите перечень до начала выполнения соответствующих работ ([п. 48](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F0031962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил).