**ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ С РАБОТНИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

Работникам, которые будут трудиться на высоте, нужно провести:

* инструктажи по охране труда ([разд. II](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (далее - Правил обучения по охране труда);
* обучение оказанию первой помощи ([разд. IV](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10C1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда);
* обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([п. п. 16](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10E1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [22](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [23](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее – Правил по охране труда при работе на высоте);
* обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты ([п. 18](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10D1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Какие стандартные инструктажи по охране труда должны пройти**

**работники для работы на высоте**

Так же, как и другие работники, "высотники" должны пройти следующие инструктажи ([разд. II](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1081862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда):

1. вводный инструктаж;
2. инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый (если, например, поменялось оборудование, технологический процесс, изменилось законодательство в области охраны труда, был перерыв в работе более 60 календарных дней и др.));
3. целевой инструктаж (непосредственно перед допуском к работам на высоте, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.).

Требования к перечисленным инструктажам указаны в [Правилах](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) обучения по охране труда. Например, вводный инструктаж проводится по разработанной и утвержденной вами (с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии)) программе. За основу следует взять Примерный [перечень](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F30C1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) тем с учетом специфики вашей деятельности ([п. 11](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10F1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда).

Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых вами самостоятельно. Их содержание должно соответствовать положениям разд. III Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем ([п. 18](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10E1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда, [п. п. 1](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D245F0B92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [4](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D245F0B92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10A1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [разд. III](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31D245F0B92899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10E1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) указанных Основных требований).

Все инструктажи завершаются проверкой полученных знаний в порядке, который закреплен в локальных нормативных актах работодателя ([п. п. 68](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00F1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [69](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00F1C62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда).

**Как обучить работающих на высоте приемам оказания первой помощи пострадавшим**

Для работающих на высоте нет специальных требований к проведению обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. Обучайте рабочих не реже одного раза в три года. Для вновь принимаемых (переводимых на другую работу) рабочих установите отдельные сроки обучения, но не позднее 60 календарных дней после приема (перевода) на работу ([п. 36](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда).

Обучение проводится в соответствии с отдельной программой обучения по оказанию первой помощи пострадавшим или в рамках обучения по охране труда по программам, в которые включена тема оказания первой помощи. Это следует из [п. п. 34](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда.

Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим проводят ([п. 35](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда):

* организация или ИП, которые оказывают услуги по такому обучению работодателей и работников;
* либо работодатели с привлечением работников или иных специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи (в объеме не менее восьми часов, в соответствии с Примерными [перечнями](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F3031B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) тем) и прошедших подготовку по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации.

**Как провести обучение безопасным методам и приемам**

**выполнения работ на высоте**

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ включает:

* специальное инструктирование (теоретические и практические занятия);
* стажировку работников.

Периодически вам нужно проводить [проверку знаний](#P137) работников безопасным методам работы на высоте.

**Как организовать специальное инструктирование**

**для выполнения работ на высоте**

Организуйте специальное инструктирование работников, которые будут работать на высоте, до начала работ, если они ([п. 16](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10E1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* допускаются к работам на высоте впервые;
* переводятся с других работ, если они ранее не проходили соответствующее обучение;
* имеют перерыв в работе на высоте более одного года.

Такое обучение нужно проходить периодически в процессе работы ([п. 23](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* работникам [1](#P50) и [2 групп](#P51) безопасности - не реже одного раза в три года;
* работникам [3 группы](#P53) безопасности - не реже одного раза в пять лет.

Вопрос о периодическом обучении работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, вы решаете самостоятельно в рамках процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 22](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1031362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Это следует из [абз. 2 п. 24](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021962391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

Оно включает ознакомление со специальными инструкциями (по охране труда, производственными), условиями труда на рабочем месте, безопасными методами и приемами выполнения работ и другими сведениями и документами, перечисленными в [п. п. 18](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10D1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) - [21](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10C1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте.

Обучение работников не должно проводиться в заочной форме, а также только с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Теоретические занятия должны сопровождаться практическими ([абз. 2 п. 17](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10E1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Обучение завершается экзаменом ([п. 24](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте). Успешно сдавшему экзамен работнику выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте ([п. п. 25](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [26](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте). А тем, кто будет выполнять работы с применением системы канатного доступа, дополнительно выдается [личная книжка](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F8091D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) учета работ на высоте ([п. 27](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F1021362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

**Как провести стажировку на рабочем месте работников,**

**выполняющих работы на высоте**

Всем работникам, получившим удостоверения на допуск (кроме работников 3 группы), необходимо пройти стажировку. Обеспечьте ее проведение до начала выполнения ими работ ([п. 28](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Продолжительность стажировки - не менее двух рабочих дней (смен), конкретную длительность определите самостоятельно ([п. 30](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте). Руководителем стажировки может быть назначен бригадир, мастер, инструктор, любой квалифицированный работник, имеющий практический опыт работы на высоте ([абз. 1](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1E62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [2 п. 31](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1D62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* не менее года - для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
* не менее года при наличии 2 группы - для работников 1 и 2 групп.

В любом случае к одному руководителю стажировки нельзя прикрепить более двух работников ([абз. 3 п. 31](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1C62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Необходимость стажировки работников 3 группы, ее продолжительность, содержание, порядок назначения руководителя стажировки определите самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 29](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1862391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Порядок проведения стажировки можно определить, например, в программе стажировки ([п. 27](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F31E2C5B0896899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F10C1F62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил обучения по охране труда).

**Как провести проверку знаний безопасных методов и приемов**

**выполнения работ на высоте**

В отличие от специального обучения такую проверку вы можете провести у себя в организации ([п. п. 32](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [33](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Периодичность проверки знаний у работников, выполняющих работы на высоте (за исключением работников 3 группы), - не реже одного раза в год. Предварительно проводить обучение не требуется ([абз. 1 п. 32](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Для проведения проверки создайте приказом специальную комиссию. Сформируйте ее из числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте. Если проверяются знания работников 1 и 2 групп, включите в комиссию работников 2 и 3 групп, председатель комиссии должен иметь 3 группу ([абз. 1](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1362391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH), [2 п. 32](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Для работников 1 и 2 групп проверку знаний можно совместить с проведением экзамена по окончании периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([абз. 2 п. 32](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00B1262391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).

Оформите результаты проверки протоколом комиссии. Укажите в нем, в частности ([абз. 3 п. 32](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1B62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте):

* дату проведения проверки;
* фамилию, имя, отчество (при наличии) лиц, прошедших проверку;
* результаты проверки.

Необходимость проверки знаний работников 3 группы (конкретных категорий), ее продолжительность, периодичность проведения определите самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 33](consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F41A24580B91899922D96A5AE9DA1189AB808A7A4A32F00A1A62391F5535127DC446F578BA8C28F3MBaCH) Правил по охране труда при работе на высоте).